FILTREAU EXCELLENT LINE
Profesionální český návod

1. Záruční podmínky
Na výrobní a materiálové vady se vztahuje záruka výrobce v délce 24 měsíců. Pro uplatnění reklamace musí být výrobek kompletní a musí být doložen originálním dokladem o koupi. Zařízení bude po převzetí zkontrolováno a podle výsledku opraveno nebo vyměněno. Na opravený nebo vyměněný výrobek se vztahuje pouze zbývající část původní záruční doby.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou, znečištěním, poškozením napájecího kabelu, displeje ani rozbitím skleněných částí.
2. Bezpečnostní symboly
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – hrozí vážné nebo smrtelné zranění.
Nebezpečí UV‑C záření – riziko poškození zraku a pokožky.
Upozornění – možnost poranění nebo poškození zařízení.
Recyklace – zařízení nepatří do komunálního odpadu.
CE – výrobek splňuje platné normy EU.
3. Popis zařízení
	Označení
	Funkce

	1
	Ruční proplach

	1A
	Hlavní vypínač

	1B
	Zásuvka UV-C

	1C
	Zásuvka proplachovacího čerpadla

	1D
	Zásuvka hlavního čerpadla

	1E
	Zásuvka motoru bubnu

	1I
	Pojistka 1

	1J
	Pojistka 2

	3
	Vypínač Power Distributor

	3A
	Síťová zástrčka

	3B
	Propojovací kabel do zásuvky 1D

	3C–3F
	Volitelné zásuvky pro UV-C, čerpadla nebo motor SPG


4. Instalace
1. Zapojte konektor 3B výhradně do zásuvky 1D na řídicí jednotce.
2. Připojte síťovou zástrčku 3A do elektrické zásuvky.
3. K volitelným zásuvkám lze připojit jezírková čerpadla a UV‑C jednotky.
4. Při obnovení provozu po ochraně proti chodu nasucho se rozvaděč automaticky znovu zapne.
5. Po aktivaci ochrany proti dlouhému proplachu je nutné řídicí jednotku resetovat tlačítkem On/Off.
6. Po sejmutí krytu filtru se zařízení z bezpečnostních důvodů vypne. Po opětovném nasazení krytu se znovu zapne.
5. Důležité upozornění
Propojovací konektor 3B smí být připojen pouze do zásuvky 1D řídicí jednotky Control Box.
6. Bezpečnost
Před instalací si pečlivě přečtěte celý návod.
Veškeré elektrické připojení provádějte při odpojeném napájení.
V případě nejasností kontaktujte autorizovaného servisního technika.




